Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa biblioteki taśmowej – autoloader – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Charakterystyka (wymagania minimalne)** |
| Obudowa | Do zamontowania w szafie rack – wymagane dostarczenie wszystkich elementów niezbędnych do poprawnego zamontowania i uruchomienia urządzenia w szafir rack, maksymalnie 3U wysokości, wbudowany czytnik kodów kreskowych, redundantne zasilanie. |
| Napęd | 2 x LTO-7 z możliwością instalacji do min. 10 napędów LTO. |
| Interfejs | FC Half-Height. |
| Liczba slotów | 32 w tym minimum pięć slotów we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów  W komplecie min. 1 taśma czyszcząca oraz min. 40 taśm LTO-7. |
| Dodatkowe | * interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD * wyjmowane magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm * wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja) * Obsługa SNMP, TLS1.2 oraz IP6 * Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych. |
| Warunki gwarancji dla autoloadera | * 5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. * Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. * W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). * Wymagana instalacja urządzenia w szafie serwerowej rack. |